**采购需求书**

**前提：本章中标注“★ ”的条款为本项目实质性响应条款，有一项不满足的，将视为无效投标处理。**

**手摇式病床及床头柜技术参数**

**一、规格尺寸：**

1、规格尺寸：≧L2100×≧W1000×H530（mm）

**二、功能参数：**

1、材质：钢塑

2、手摇二功能：具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升0°-85°±5°，脚部上升0°-45°±5°。

3、床体承载重量：≧250kg。

4、床头床尾板采用优质ABS注塑成型，配有锁定开关，可快速拆卸，床尾板外侧采用透明信息卡、床底配有4个引流尿袋挂钩。

5、ABS材质护栏4片、伸缩餐板1个、医用床垫1张、5寸静音万向带刹轮，304材质输液架1个（四爪挂钩，高度可调节），带中控刹车。

6、床头柜（包含参数）：规格：480（±20）\*450（±20）\*750（±20）mm，整柜材料ABS一次注塑成型，柜体上部一抽屉，抽屉上方内藏式拖拉餐板，柜体下部做一门设计，柜内加隔板，分上下两层，柜身两边配挂毛巾架。

**★手摇式病床配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 床架 | 套 | 1 |
| 2 | ABS床头床尾板 | 对 | 2 |
| 3 | ABS材质护栏 | 片 | 4 |
| 4 | 万向带刹车脚轮 | 个 | 4 |
| 5 | 不锈钢输液架 | 支 | 1 |
| 6 | 6公分床垫 | 张 | 1 |
| 7 | 流袋挂钩 | 个 | 4 |
| 8 | 标准输液架插孔 | 个 | 4 |
| 9 | 伸缩餐板 | 块 | 1 |
| 10 | 床头柜 | 个 | 100 |

**三、其他需求：**

1、质保期：6年

2、数量：45（张）

3、本项目竞价须包括货款、安装调试费及税费等，即：按采购人要求到达交货地点完毕的价格，采购人不再另付任何费用。