|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <14>座-《4+1》排 电动观光车72V配置表 | | | | |
|  | 单价 |  | | |
| 电气系统 | 电控及加速系统 | 高效智能控制器，带防倒滑和下坡限速功能 | | |
| 电池 | 8V150AH/只,9只/72V(大容量铅酸胶体免维护电池） | | |
| 电机 | 7.5KW交流电机.牵引性能优越，过载能力强,使用寿命长 | | |
| 充电机 | 高频脉冲电脑控制智能化充电器，充满后自动停止，可有效延长电池使用寿命 | | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | | |
| 技术参数 | 长\*宽\*高 | 5270mm×1580mm×2080mm | | |
| 充电输入电压 | 220V | 制动距离 | ≤6m |
| 整车装备质量 | 950kg | 额定乘员 | 14人 |
| 整车载荷 | 950kg | 最大行驶速度 | 30km/h |
| 前、后轮距 | 1350/1370mm | 最大爬坡度 | 15% |
| 轴距 | 2970mm | 最小转弯半径 | 6750mm |
| 车身系统 | 座椅 | 第一排座椅(1+1优质防水皮革+扶手,角调器、暗棕色座椅) 后排三人联排座椅(优质防水皮革+扶手、暗棕色座椅) | | |
| 车身 | 一体冲压锻造而成，结实耐用且碰撞后容易维修 | | |
| 顶蓬 | 采用国标钢材结构，整体经过酸洗磷化耐腐蚀处理，坚固性极佳 | | |
| 前挡 | 汽车专用钢化玻璃，配备雨刮器 | | |
| 仪表台 | 塑胶成型仪表台，电压表、电流表、电量表、仪表指示灯、档位开关、双闪按键、电锁开关、方向/灯光组合开关，高级汽车音响、配备USB接口、储物盒水杯座 | | |
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | | |
| 灯光及信号 | 72V/12V-150W 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 | | |
| 音响 | 高级汽车音响及车载MP3机、专业扬声器配备USB接口、储物盒水杯座 | | |
| 地板 | 优质防滑地板革 | | |
| 车架 | 碳钢结构焊结车架(Q345) | | |
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | | |
| 底盘系统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | | |
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机(自动间隙补偿功能)，方向助力器 | | |
| 底盘 | 采用国标钢材，双主梁结构，具有更大承载力，整体经过酸洗磷化，电泳烤漆工艺处理，增强底盘的耐腐蚀性，平稳性/坚固性极佳 | | |
| 前桥，后桥 | 整体式前桥，高猛弓子板减震，整体式后桥，高猛弓子板减震 | | |
| 制动系统 | 前后鼓刹四轮液压刹车，制动系统并带机械驻车（手制动）安全性更强及稳定性更高 | | |
| 车轮 | 155/R12豪华真空子午胎 | | |

