|  |  |
| --- | --- |
| **智慧腕表** | 1、具备国产操作系统；2、AMOLED彩色屏，不低于1.5英寸，分辨率不低于466 x 466，PPI不低于310；★3、运行内存不低于2G，机身存储不低于32G；★4、电池容量≥530mAh（典型值），支持无线充电；5、支持NFC；★6、防水等级不低于IP68或5ATM；7、支持北斗定位功能；8、蓝牙5.2及以上，支持BR、BLE 两种及以上协议；9、支持wifi 2.4G；10、支持抬腕亮屏、按键亮屏；11、具备加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、环境光传感器、气压传感器、体温传感器、心电传感器、深度计传感器；支持消息推送功能；★12、须免费与我院健康平台需求进行适配，开放心率、睡眠、血氧、压力、体温等健康数据和步数、距离、卡路里、运动类型等运动数据的软件接口； |
| **门口屏** | ★1、显示尺寸：不低于21.5 inch2、物理分辨率：不低于1920 × 10803、操作系统：Android 8.1.0及以上版本4、CPU：不低于4核，主频不低于1.6 GHz★5、内存：不低于2 GB，内置存储：不低于16 GB（EMMC） |